	


宜开环许〔2026〕26号
关于中环领先半导体科技股份有限公司

集成电路大直径12寸外延片掺砷工艺研发

项目环境影响报告表的批复

中环领先半导体科技股份有限公司：

贵司报送由江苏环保产业技术研究院股份公司编制的《集成电路大直径12寸外延片掺砷工艺研发项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关文件均悉。经研究批复如下：

一、根据《江苏省投资项目备案证》（宜兴开发区〔2026〕55号）、技术评估意见（太湖创新评字〔2026〕27号）、《建设项目环境影响申报（登记）表》《报告表》结论等，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，仅从生态环境角度考虑，同意你公司按《报告表》所述内容建设。
项目位于宜兴经济技术开发区腾飞路8号，拟投资7945万元，其中环保投资300万元。利用原有厂房，购置外延炉、废气处理设施等先进研发设备，研发集成电路大直径12寸掺砷外延片，年研发能力5000片。生产工艺严格按照环评所述内容执行，不得擅自改变。研发方案、主要原辅料和研发设备须与报告表中表2-1、2-3和2-5一致。
二、项目工程设计、建设和运营的环境管理中，你单位必须全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采取提升工艺水平、优化装备参数和加强现场管理等扎实有效的环境管理措施，尽最大可能减少污染物的产生和排放量，逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1.按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区排水管网建设。本项目不新增废水产生及排放。
2.落实大气污染防治措施，全面加强无组织排放控制。严格落实报告表中提出的废气治理措施，研发各工序采取有效的密闭措施，确保尾气的收集率和去除率达到报告表中提出的要求。工艺废气（氯化氢、三氯氢硅、砷化氢、砷及其化合物、颗粒物）经密闭收集全部进入新建“冷却+外延尾气处理器（吸附+燃烧）+冷却”装置处理后，尾气（氯化氢、三氯氢硅、砷化氢、砷及其化合物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）依托现有32米排气筒（DA017-1）排放。本项目排放的氯化氢、砷及其化合物、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫（DA017-1）执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值，砷化氢（DA017-1）执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3限值，臭气浓度（DA017-1）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。

3.落实声环境保护措施。该项目要选用技术先进、低噪声机械设备，厂区合理布局，主要噪声源必须采取隔声、减振等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。
4.按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，委托有资质的单位处理，实现固体废物零排放。一般工业固体废物贮存场须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物的收集、贮存和处置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等要求。危险废物转移应当遵循就近原则，及时委托有资质单位规范处置。
5.落实地下水及土壤污染防治措施。对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取相应等级的防渗措施，重点做好12寸生产厂房、氯化氢车间、三氯氢硅车间、危废暂存库等所在区域的防腐防渗处理，做好各防渗区的建设和日常维护，加强现场巡查，及时修复破损沉降地面，确保防腐防渗层的功能性和完整性。

6.建立环境管理台账，原始数据保存期限不少于5年。按照排污许可证规定的格式、内容和频次，记录主要生产设施、污染物治理设施运行维护情况以及污染物排放浓度、排放量；按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求记录一般固废的产生、贮存、处置等信息。按《危险废物产生单位管理计划制定指南》（生态环境部2016年第7号公告）要求记录危险废物的管理计划、产生、贮存、处置等信息。
7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）及《江苏省污染源自动监控管理办法（2022年修订）》的规定，设置各类排污口和标识，按监测计划开展监测。
8.落实各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。编制突发环境事件应急预案并完成备案，定期组织演练；设置事故应急池，储备事故应急器材和物资；现有氯化氢车间、三氯氢硅车间、12寸生产车间等均设置有可燃气体、有毒有害气体报警装置、自动喷淋装置等，本项目氯化氢报警装置依托现有；在砷烷钢瓶柜、附属装备区、外延炉设置砷烷、氢气侦测器，并与切断阀、事故风机联动，一旦检测到泄漏立即启动切断阀，切断泄漏源，打开事故风机，事故排风经新增尾气处理器处理后通过现有DA017-1排气筒高空排放；厂界新增砷烷侦测器及报警装置；在生产车间、危废暂存库等设置导流沟及收集池，发生泄漏时，废水经重力自流入收集池收集后再经泵送至厂区事故应急池。严格依据标准规范建设环保设施设备，开展安全风险辨识管控，健全内部环保设施设备稳定运行管理责任制度。
9.项目建成达产后，须严格落实污染物排放浓度和总量要求。本项目新增污染物排放量初步核定如下（单位：吨/年）：
	大气
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	氯化氢
	三氯氢硅
	砷化氢
	砷及其化合物

	有组织
	0.0714
	0.0033
	0.637
	0.023
	0.00135
	0.000135
	0.00026

	无组织
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0.0714
	0.0033
	0.637
	0.023
	0.00135
	0.000135
	0.00026


三、项目建设和营运期间的环境监督管理由宜兴生态环境综合行政执法局及宜兴经济技术开发区生态环境局负责。
四、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

五、严格落实《排污许可管理条例》，在启动生产设施或者在实际排污之前办理排污手续。严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投运。

六、项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，须重新报批环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求报相关职能部门审核审批。
项目代码：2603-320257-89-01-659540      
宜兴经济技术开发区管理委员会                      　　　　　 

2026年8月7日
抄送：无锡市宜兴生态环境局。
宜兴经济技术开发区管理委员会　              2026年8月7日印发
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